Timer LM555

Vcc = 5V 15V

Trigger = 1.67V 5V

Reset = 0.5V

Control = 3.33V 10V

Threshold = 0.667 x Vcc

Astable comienza en 10:00m

Terminal 7 es descarga

Despejando i(t)

Despejando i(s)

Calculando la integral